**TP78功能键一览(Fn)**

* Fn+Fn+Fn+Fn - 恢复默认配置。
* C - 交换按键：先按下Fn+C，后按下Fn和第一个键，再按下Fn和第二个键，实现第一个键和第二个键交换。
* O - OLED UI配置参数。
* N - 切换蓝牙/RF模式：切换后写入配置，断电保存。
* M - RF模式下让接收器进入BOOT模式。
* B - TP78跳转BOOT模式。
* [减号] - PC音量减。
* [加号] - PC音量加。
* [波浪号] - 打开/关闭蓝牙：只能在蓝牙断开连接时操作，断电后恢复。
* T - 打开/断开小红点：断电后恢复。
* U - U盘模式：重启进入U盘模式，仅当次生效。
* 0 - 无线/有线优先级切换：当USB或者蓝牙/RF同时连接时切换发送优先级。
* 1~4 - 蓝牙多设备切换：仅当次生效，若需要永久保存需要配置参数。
* F1~F5 - 背光模式选择：关闭/呼吸灯/流水灯/触控呼吸灯/彩虹灯。
* [Delete] - 彩蛋模式。